**Artikel 19.14**

**Voorzieningen voor het verzamelen en het verwijderen van huishoudelijk afvalwater**

1. Passagiersschepen moeten ofwel van verzameltanks voor huishoudelijk afvalwater

overeenkomstig het tweede lid ofwel van boordzuiveringsinstallaties overeenkomstig

hoofdstuk 18 zijn voorzien.

2. Tanks voor het verzamelen van afvalwater moeten voldoende capaciteit hebben. De tanks

moeten zijn voorzien van een inrichting waarmee het niveau kan worden vastgesteld, dan wel

hoever de tank gevuld is. Om de tanks leeg te maken moeten aan boord pompen en leidingen

aanwezig zijn, waarmee het afvalwater op aanlegplaatsen aan beide zijden van het schip kan

worden afgegeven. Doorvoer van afvalwater van andere schepen moet mogelijk zijn.

De leidingen moeten zijn voorzien van een aansluiting voor afgifte overeenkomstig de Europese

norm EN 1306 : 2018.

3. De Commissie van Deskundigen kan afzien van de toepassing van het eerste lid, voor

passagiersschepen die geen huishoudelijk afvalwater produceren. Deze afwijking moet onder

nummer 52 van het binnenschipcertificaat worden vermeld.

*Disclaimer: deze informatie is uit het ES-TRIN gehaald op 1-1-2025. Kijk voor de meest actuele informatie op de site van het CESNI (*[*https://www.cesni.eu/nl/standaarden-en-toelichtingen/*](https://www.cesni.eu/nl/standaarden-en-toelichtingen/)*)*